12.15工作

在8pam调制下，在直连信道下，测试10M、67M的性能。

问题：replace部分，无法精准同步，不管是把精同步点左移一位还是右移一位都没有作用，图像本身就无法完全重合。

如图所示：

